**川投（达州）燃气发电有限公司**

**220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修**

**服务单位选聘**

**比**

**选**

**文**

**件**

## **比选编号：**CTDZQDBX-2024-0010

**项目名称：**220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修

**比 选 人：**川投（达州）燃气发电有限公司

**二〇二四年一月**

**目 录**

第一章 比选公告 1

第二章 比选申请人资格要求 4

第三章 比选申请人须知 5

第四章 比选评审办法 9

第五章 编制比选申请文件 10

一、比选申请文件封面 11

二、比选报价书 12

三、授权委托书 13

四、比选申请人承诺函 14

五、资格审查资料 15

六、业绩 16

七、检修措施 17

八、安全文明施工管理 18

#

# 比选公告

川投（达州）燃气发电有限公司（以下简称“比选人”）拟通过公开比选方式选聘220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修服务单位，欢迎符合资质条件的检修单位参加比选活动。

**一、概况**

（一）川投（达州）燃气发电有限公司位于四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区，距达州市城南主城区约12km。

（二）达州燃气电站220kV升压站一共有7个间隔,分别是：燃化一线间隔、燃化二线间隔、#1主变间隔、启备变间隔、#2主变间隔、燃州线间隔、母联间隔其中耐张绝缘子共计30串、悬式18串总共747片。

（三） #1主变、#2主变本体至升压站门构型架共12串耐张绝缘子、12串悬式绝缘子，每串18片绝缘子一共432片。

（四）启备变本体至升压站门型构架一共6串耐张、6串悬式绝缘子每串18片一共216片。

（五）在厂内内设置3个盐密、灰密测试取样点，每个样瓶由3串瓷质绝缘子组成，3个取样点。

**二、检修内容**

详见：《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》。

1. **检修质量标准及验收依据**

详见：《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》。

**四、检修时间**

工期预计14天，满足停电条件后，由比选人提前3天通知比选申请人，2天内达到开工条件。

**五、检修地点**

四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组，川投(达州)燃气发电有限公司生产线。

**六、对比选申请人的资格要求**

（一）比选申请人具备独立法人资格，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。

（二）比选申请人具备电力工程承装、承修、承试二级及以上资质证书。

（三）比选申请人具备3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩。

（四）比选申请人具备安全生产许可证。

（五）本项目不接受联合体参选，严禁分包及转包。

**七、比选文件的获取**

（一）凡有意愿参加比选者，请于2024年2月2日至2月21日，在天府阳光采购服务平台（网址http://www.tfygcgfw.com/）注册并获取比选资料。

（二）发布公告的媒介：本次比选公告在天府阳光采购服务平台（网址http://www.tfygcgfw.com/）川投集团外网（网址：<http://www.invest.com.>cn/）、达州气电外网（https://ctqd.invest.com.cn/）上发布。

**八、递交比选申请文件截止时间及地点**

（一）比选申请文件的递交截止时间为2024年2月26日下午14:30 时，比选申请文件必须在此规定时间之前专人送达达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组川投（达州）燃气发电有限公司办公楼经营发展部4楼404室。比选申请文件正本一套，副本一套，电子文档1份（加盖鲜章pdf扫描件）。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件，比选人予以拒收。

（二）本项目接受比选申请人以邮寄比选申请文件的方式参加比选，比选申请人在比选申请文件递交截止时间前将比选申请文件寄至达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组川投（达州）燃气发电有限公司经营发展部，时间以比选人签收时间为准。比选申请人以邮寄比选申请文件的方式参加比选的，须随比选申请文件单独另附一份关于不到场的承诺，承诺的内容须包含比选申请人自愿不到场参加比选活动且对本项目开标、评标的流程、结果无异议，如不另附此承诺，比选人有权拒收比选申请文件，后果由比选申请人自行承担。

（三）比选人定于北京时间2024年2月26日下午14:30时在达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组川投（达州）燃气发电有限公司办公楼4楼会议室举行比选申请文件开启仪式，比选人邀请已递交比选申请文件的服务单位到现场监督，服务单位法定代表人或授权代理人应当对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。

**九、联系方式**

比 选 人： 川投（达州）燃气发电有限公司

地 址： 达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组川投（达州）燃气发电有限公司办公楼4楼404室。

邮政编码： 635000

联 系 人： 张先生

联系电话： 0818-3331166

2024年2月1日

# 第二章 比选申请人资格要求

本次比选采用天府阳光采购平台注册报名的方式，为证实比选申请人具有完成工作的资格和能力，比选申请人应当符合以下条件，随比选申请文件提供相应的证明文件：

（一）比选申请人具备独立法人资格，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。（提供有效的营业执照或事业法人登记证书复印件并加盖公司印章）；

（二）比选申请人具备电力工程承装、承修、承试二级及以上资质证书。（提供电力工程承装、承修、承试二级及以上资质证书复印件并加盖公司印章）；

（三）比选申请人具备3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩。（必须提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩。提供合同扫描件并加盖公司印章，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同没提供该业绩。）

（四）比选申请人具备安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件并加盖公司印章）

（五）本项目不接受联合体参选，严禁分包及转包。

# 第三章 比选申请人须知

一、220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修选聘服务单位，从通过比选采购确定检修单位与比选人签订合同起，至检修单位检修设备合格后结束。

**二、****概况**

（一）川投（达州）燃气发电有限公司位于四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区，距达州市城南主城区约12km。

（二）达州燃气电站220kV升压站一共有7个间隔,分别是：燃化一线间隔、燃化二线间隔、#1主变间隔、启备变间隔、#2主变间隔、燃州线间隔、母联间隔其中耐张绝缘子共计30串、悬式18串总共747片。

（三） #1主变、#2主变本体至升压站门构型架共12串耐张绝缘子、12串悬式绝缘子，每串18片绝缘子一共432片。

（四）启备变本体至升压站门型构架一共6串耐张、6串悬式绝缘子每串18片一共216片。

（五）在厂内内设置3个盐密、灰密测试取样点，每个样瓶由3串瓷质绝缘子组成，3个取样点。

**三、检修内容**

详见：《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》。

**四、检修的标准与规范**

详见：《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》。

**五、检修时间**

工期预计14天，满足停电条件后，由比选人提前3天通知比选申请人，2天内达到开工条件。

**六、检修地点**

四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组，川投(达州)燃气发电有限公司生产线。

**七、比选费用**

无论中选与否，比选申请人为编制比选申请文件和参加比选申请工作所需的一切费用自理。

**八、比选文件的澄清**

要求澄清比选文件的服务单位对比选文件理解不清或有疑问，可于比选申请文件递交截止时间2天前书面要求比选人进行解释或澄清，比选人认为有必要解释的问题将在比选申请文件递交截止时间1天前以书面形式答复，并分送所有已得到比选文件的比选申请人，该澄清或修改的内容作为比选文件的组成部分。

**九、比选文件的修改**

（一）比选人在比选申请文件递交截止日前，可以对比选文件进行修改，这种修改可以是比选人主动提出的，也可以是为解答比选申请人澄清的问题做出的。

（二）比选人将在天府阳光采购服务平台上传澄清文件，请比选申请人自行留意平台修改内容,比选人不再另行通知,该澄清文件作为比选文件的组成部分。

（三）为了给比选申请人合理、充足的时间,比选人可以按规定酌情延长递交比选申请文件的截止时间，并书面通知比选申请人。

**十、比选申请人的认可**

（一）比选申请人应充分理解比选文件的全部内容，比选申请文件一经提交比选人，即表明比选申请人已经仔细阅读、调查和了解与项目有关的一切情况，并已理解比选文件的全部内容。

（二）比选申请人确认比选申请文件具有法律效力，与比选人的任何个人的口头协议均不能影响比选申请文件的任何条款和内容。

**十一、****比选申请文件的编制**

（一）比选申请人应按比选文件（包括补充通知）规定的要求和格式编制比选申请文件并装订成册，比选申请文件正本一份、副本一份、电子文档pdf版本1份（加盖鲜章pdf扫描件，限U盘），封面上应标明正本、副本字样。

（二）比选申请文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按比选申请文件的要求加盖单位公章（其他专用章无效）和法定代表人（或委托代理人）签名。

（三）比选申请文件应避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

**十二、比选申请文件的提交**

（一）比选申请文件的密封和标记

比选申请文件应装袋密封，不密封的比选申请文件无效。封袋面上写明：

（1） 比选人的名称：川投（达州）燃气发电有限公司

（2） 比选的项目名称：220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、

母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修

（3） 标明“在2024年2月26日下午14:30时前不准启封”

（4） 比选申请人的名称和地址：四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组。

（5） 封袋封口处应加盖比选申请人公章

（二）比选申请文件递交截止时间

比选申请人应在2024年2月26日下午14:30时前将比选申请文件送达。凡截止时间后送到的比选申请文件将被比选人拒绝接收，比选人邀请已递交比选申请文件的比选申请人到现场监督，比选申请人可以选择是否派法定代表人或其授权代表出席比选申请文件开启会议。比选申请人参加会议的法定代表人或其授权代表应携带本人身份证，在比选申请文件开启情况签字确认证明其已出席开启会议。

**十三、比选申请人的报价**

（一）比选申请人的报价应包括比选申请人通过比选后为完成合同规定的全部工作内容需支付的人员工资、管理费用、差旅费、保险、税金等一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险和责任。

（二）比选申请人的报价为完成相关检修工作的总价。

（三）比选申请人应按规定的格式填写报价。

（四）比选申请报价应注明有效期，有效期应与比选申请文件有效期一致。

（五）本次项目最高限价为人民币12万元，超过最高限价的报价无效。

**十四、****比选申请文件有效期**

自比选申请文件递交截止日起算，有效期为90天。

**十五、比选申请文件的开启**

比选人定于北京时间在2024年2月26日下午14:30时在四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组川投（达州）燃气发电有限公司办公楼四楼会议室举行比选申请文件开启仪式，比选人将当众打开比选申请文件，宣布参加比选申请人的名称、比选报价等情况。

**十六、无论比选结果如何，参与比选的投标单位的比选申请文件均不退回。**

**十七、比选人不对未中选人作任何解释。**

**十八、比选申请人不得提供虚假文件一经发现，将取消该比选申请人的比选资格**。

# 第四章 比选评审办法

**一、比选人组建评审委员会**

评审委员会由3人或以上单数组成。

**二、比选申请文件的资格评审**

评审委员会将审查比选申请人资格是否满足比选文件第二章要求，如果比选申请人资格不满足要求，其比选申请文件作为无效比选申请文件处理。

**三、比选申请文件的初步评审**

（一）在详细审查之前，评审委员会要审查每份比选申请文件是否实质上响应了比选文件的要求，是否存在重大偏差。

下列情况属于重大偏差为废标：

（1）未按比选文件要求加盖单位公章或法定代表人（或授权代表）签字；

（2）未签署比选承诺函；

（3）授权委托书存在瑕疵；

（4）比选申请人未按规定的格式填写，内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一比选申请范围报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（6）比选申请人递交的比选申请文件报价超过最高限价；

（7）不符合比选文件及相关法律法规中规定的其它实质性要求。

（二）如果比选申请文件存在上述重大偏差之一，作为无效比选申请文件处理。比选申请人不得通过修正从而使其比选申请文件成为实际上响应的比选申请文件。

**四、比选申请文件的详细评审**

比选采用**综合评分法**。以100分为满分，其中价格部分占50分，技术（业绩、方案等）占50分。

（一）比选报价评分

1.比选报价修正

比选报价有算术错误的，评审委员会根据以下原则对比选报价进行修正，修正价格经比选申请人书面确认后具有约束力，比选申请人不接受修正价格的，其比选申请文件作无效比选申请文件处理。

（1）比选申请人比选报价用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准；

（2）当单项相加与合计金额不一致时，以合计金额为准。

（二）基准评审价

基准评审价是指通过资格评审、初步评审的有效比选申请人报价（修正价）的平均值（如果有效比选申请人超过五家，则采用去掉一个最高报价和一个最低报价后剩余的有效比选申请人平均报价）。

（三）收费报价评分办法

收费报价评分将基于基准评审价计算，报价等于基准评审价为满分50分。报价每高于基准评审价1％，其价格评分将扣减0.5分，本项最多扣至20分为止；报价每低于基准评审价1％，其价格评分将扣减0.25分，本项扣至20分为止。

（四）评分规则

（1）评审委员会成员只能按以上确定的评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则视为废票；

（2）评分由评审委员会成员在充分讨论、沟通的基础上，各自独立进行；

（3）评分以记名方式进行；

（4）比选申请人的总得分为报价得分和各项得分的总和。

**五、推荐中选候选人**

评审委员会根据评分统计结果按综合得分从高到低排序，排序在第一名的比选申请人为推荐中选候选人。

**综合评分标准细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 评分依据 | 分值 |
| 1 | 比选报价 | 1.收费报价评分将基于基准评审价计算，报价等于基准评审价为满分50分。报价每高于基准评审价1％，其价格评分将扣减0.5分，本项最多扣至20分为止；报价每低于基准评审价1％，其价格评分将扣减0.25分，本项扣至20分为止。备注：基准评审价是指通过资格评审、初步评审的有效比选申请人报价（修正价）的平均值，（如果有效比选申请人超过五家，则采用去掉一个最高报价和一个最低报价后剩余的有效比选申请人平均报价）。 | 50 |
| 2 | 业绩 | 提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修服务业绩，得基本分10分。每增加一个业绩得5分，本项最高得20分。备注：（必须必须提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩，合同扫描件并加盖公司印章，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同没提供该业绩，否则将不得分。 | 20 |
| 3 | 检修措施 | 依据《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》编写检修措施，按比选申请人提供检修质量标准及验收依据、设备检修后的达到的标准或要求、可信度和比选申请人的技术服务组织、服务的能力以及比选申请人提供的认证资料等综合评定。（1）检修措施内容模糊不具备操作性 。 （0分） （2）检修措施内容较完整，符合国家相关规范、规定要求，措施针对性较一般、可操作性较一般。 （1-7分）（3）检修措施内容完整，符合国家相关规范、规定要求，措施针对性强、可操作性强。 （8-15分）  | 15 |
| 4 | 安全文明施工管理 | 依据《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》编写安全文明施工管理举措,安全、环保管理体系及措施可行，符合电厂安全文明生产管理要求。（1）安全文明施工管理措施内容模糊不具备操作性 。 （0分） （2）安全文明施工管理措施内容较完整，符合国家相关规范、规定要求，措施针对性较一般、可操作性较一般。 （1-7分）（3）安全文明施工管理措施内容完整，符合国家相关规范、规定要求，措施针对性强、可操作性强。 （8-15分） | 15 |
| 5 | 合 计 | 100 |

# 第五章 编制比选申请文件

比选申请文件按本章要求编制。

## 比选申请文件的组成

比选申请人应按比选文件规定的内容和格式编制并提交比选申请文件，比选申请文件应包括：

（一）比选申请文件封面；

（二）比选报价书；

（三）授权委托书；

（四）比选申请人承诺函；

（五）资格审查资料；

（六）业绩；

（七）检修措施；

（八）安全文明施工管理；

## 一、比选申请文件封面

**川投（达州）燃气发电有限公司**

**220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修**

**比**

**选**

**申**

**请**

**文**

**件**

 **比选申请人:** （盖章）

**二0二四年一月**

## 二、比选报价书

比选报价书

致：川投（达州）燃气发电有限公司

1. 我方已仔细研究了**220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔以及燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修服务单位选聘**比选文件（包括补充通知）的全部内容，我方愿意以风险包干检修金额￥ （大写） ，更换绝缘子￥ 元/暂定20串（据实结算），合计￥ （大写： ） 税率 ，按比选文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

2、我方提交的比选申请文件在比选截止时间后的90天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的比选申请文件对我方具有约束力。我方保证在比选申请有效期内不撤回比选申请文件。

3、若我方成为中选候选人：

（1）我方保证在收到你方的通知书后，按比选文件规定的期限，及时派代表前去进行合同谈判。

（2）我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4、我方完全理解你方不保证比选报价最低的比选申请人中选。

5、我方保证将按比选文件的规定履行责任和义务。

6、所有与本比选申请文件有关的正式通信请函送。

收件人：

地址：

 电话：

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

**三、授权委托书**

授权委托书

致：川投（达州）燃气发电有限公司

我， (姓名)，作为 （比选申请人名称） 的法定代表人（或负责人），兹授权 （委托代理人姓名、职务） （居民身份证编号： ）为我单位的委托代理人，代表我单位就 （项目名称） 签署比选申请文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务，特此授权。委托代理人不得转授权。

 比选申请人： （公章）

 法定代表人（或负责人）： （签名）

委托代理人： （签名）

 年 月 日

附：授权人、委托代理人居民身份证复印件。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证复印件（正面） |  | 委托代理人身份证复印件(反面） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人身份证复印件（正面） |  | 法人身份证复印件（反面） |

**四、比选申请人承诺函**

比选申请人承诺函

致：川投（达州）燃气发电有限公司

我公司自愿参加你公司组织的中介机构比选活动，作为比选申请人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受比选文件的一切规定和要求。

2、我公司对比选申请文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、无论中选与否，因本次比选所发生的一切费用，由我公司自行承担。

4、若中选，承诺本项目现场进场人员，与比选申请文件中承诺的拟投入本项目组现场人员名单一致。否则，比选人有权取消我方中选资格，我方承担由此给比选人造成的损失。

5、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、无论我公司中选或者落选，均保证不向任何第三方泄露本次选聘的相关信息，不向任何第三方披露获得的或收到的任何文件资料及非公开信息。

7、我公司参与本次选聘，保证不存在以下情形：

（1）提供虚假材料谋取中选；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人；

（3）与其它比选申请人恶意串通；

（4）向比选人行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

（6）有其他违规行为。

8、我公司截止比选公告日未在相关处罚期内。

9、我公司近三年提供的检修检修工作未因重大执业质量等问题受到政府机关单位通报。

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

**五、资格审查资料**

（一）比选申请人具备独立承担民事责能力，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。（提供企业法人（负责人）营业执照等复印件并加盖公司印章）；

（二）比选申请人具备电力工程承装、承修、承试二级及以上资质证书。（提供电力工程承装、承修、承试二级及以上资质证书复印件并加盖公司印章）；

（三）比选申请人具备3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩。（必须提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩。提供合同扫描件并加盖公司印章，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同没提供该业绩。）

（四）比选申请人具备安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件并加盖公司印章）

（五）本项目不接受联合体参选，严禁分包及转包。

**备注：以上证明材料复印件均应加盖公司印章。**

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

1. **业绩**

提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩，提供业绩证明文件。

备注：（1）提供合同复印件以证明具有履约合同能力。

（2）必须必须提供3份及以上220kV输电线路检修业绩或升压站检修业绩，合同扫描件并加盖公司印章，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同没提供该业绩。

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

**七、检修措施**

依据《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》编写检修措施，按比选申请人提供检修质量标准及验收依据、设备检修后的达到的标准或要求、可信度和比选申请人的技术服务组织、服务的能力以及比选申请人提供的认证资料等综合评定。格式自拟，并加盖公司印章。

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

**八、安全文明施工管理**

依据《川投(达州）燃气发电有限公司220kV升压站#1主变间隔、#2主变间隔、启备变间隔、母联间隔、燃州线间隔、燃化线间隔悬式绝缘子、耐张绝缘子检修技术规范书》编写安全文明施工管理举措,安全、环保管理体系及措施可行，符合电厂安全文明生产管理要求，格式自拟，并加盖公司印章。

比选申请人： （公章）

 法定代表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日